№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Рукоход «Волна» (СЭ008)
	шт	1	Размеры:			
				- длина	2456	мм	
				- ширина	660	мм	
				- высота	2376 (над уровнем земли)	мм	
				Панель входа	
				Количество	2 	Шт	
				Материалы			
				стойки	Труба профильная 60х60х2 ГОСТ 8639-82, длиной 3000 мм.		
				ступени и поручни лестницы входа	Труба круглая с наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		
				пятки стоек	Полоса 60х4 мм, длиной 100 мм		
				Длина трубы поручней	1700	мм	
				Длина трубы перекладин	340	мм	
				Крепежные отверстия	В верхней части столбов, перпендикулярно плоскости панели, выполнены по 2 отверстия диаметром 11 мм, для крепежа лесенки. Шаг отверстий 95 мм. Отступ первого отверстия от края столба – 50 мм.		
				Кол-во ступеней на каждой панели	3	шт	
				Шаг ступеней	250	мм	
				Расположение первой ступени	750 мм от «пятки» стойки		
				Лесенка	
				Количество	1	Шт	
				Материалы			
				направляющие	Труба круглая с наружным диаметром 40 мм и толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		
				перекладины лестницы	Труба круглая с наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		
				Длина направляющих	3000	мм	
				Кол-во перекладин	9	шт	
				Длина перекладин	567	мм	
				Высота «волны»	350	мм	
				Крепежные пластины	К краям направляющих приварены пластины стальные толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=41 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10. Количество пластин – 4 шт 		
				Метизы	Болт М10х80 оцинкованный DIN 933 – 8штуки.
Шайба усиленная М8 DIN125 – 16 штук.
Гайка М10 со стопорным нейлоновым кольцом низкая DIN 985 -  8 штуки		
				Заглушки	Пластмассовые колпачки на болт М10 – 16 штук 		
				Все металлические детали	Порошковая полиэфирная окраска		
				Установка	Бетонирование на глубину не менее 600 мм бетоном марки М300