№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Сидение для качелей без спинки с цепями
(К046)
	шт	1	Количество мест	Одноместные		
				Длина	 0,420	м	
				Ширина	 0,160	м	
				Высота 	 0,030	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей от 7 лет		
				Материал и строение сидения	Состоит из плоского сидения размером 420х160 мм с четырьмя отверстиями D=9 мм по краям. 
От 55 мм с каждого края сидения продольными бороздками, вдоль него выфрезеровано углубление до 20 мм по толщине сидения. Бороздки препятствуют скольжению ребенка.
Материал фанера марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной не менее 30 мм. 
Подвеска сидения осуществляется при помощи рым-гаек, прикручиваемых к болту М8. Гайка крепятся при помощи фиксатора резьбы типа ABROLOK.		
				Материал цепи 	Цепь оцинкованная, стальная, грузоподъемная, класса Т8, звено 6х19. Длина цепи от 1350 до 1710 мм, в зависимости от выбранных качелей. В нижней части цепь убрана в мягкую армированную защитную ПВХ трубу с толщиной стенки от 2 мм.