№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Лабиринт детский «Кроха»
(СЭ090)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде двух металлических конструкций образующих при установке лабиринт с семью проходами		
				Размеры комплекса:			
				- длина	Не менее 3,18	м	
				- ширина	Не менее 1,38	м	
				- высота	Не более 0,7	м	
				Правая и левая части лабиринта	Имеют по 4 изогнутых стойки, образующих проходы, и по три опорных стойки.		
				Материал стоек	Круглая труба диаметром 34 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина ног-стоек	900	мм	
				Высота ног-стоек	1200	мм	
				Количество ног-стоек формирующих проходы	8	шт	
				Количество ног стоек угловых	4	шт	
				Длина половинок лабиринта	2730	мм	
				Ширина проходов	420	мм	
				Кол-во проходов	7	шт	
				Глубина установки	Не менее 500	мм	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10