№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

1	Беседка детская
 «Капитошка» (СП207)

	шт	1	Описание:	Беседка представляет собой цельносварную конструкцию, с крышей из поликарбоната и скамейками из хвойной доски.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1840	мм	
				- ширина	Не менее 1508	мм	
				- высота	Не менее 1904	мм	
				Материал каркаса	Труба профильная 25х25х1,5		
				Форма каркаса	Каркас формируется двумя опорными стойками, соединенными между собой пятью горизонтальными связями. Опорная стойка выгнута в арку по радиусу 750 мм. и укреплена одиннадцатью различными по радиусу дугами из профильной трубы 25х25х1,5. 		
				Длина связей	1750	мм	
				Количество связей	5	шт	
				Материал каркаса скамьи	Сталь угловая равнополочная 35х4	мм	
				Форма каркаса скамьи	Рамка со сторонами 300х1750	мм	
				Высота скамьи	300	мм	
				Покрытие скамьи	Доска хвойных пород 18х95 мм в количестве 3 штук на скамье.		
				Материал спинки скамьи	Доска хвойных пород 18х95 мм в количестве 2 штук на спинке.		
				Длина досок	1750	мм	
				Материал каркаса крыши	Труба профильная 30х30х1,5		
				Материал крыши	Поликарбонат  сотовый толщиной 6 мм.		
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10 		
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой краской		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены цветной акриловой эмалью.		
				Установка	Беседка монтируется при помощи Т-образных закладных деталей		
				Глубина бетонирования стоек скамейки	350	мм