№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детская песочница «Городок»
(П031)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница должна быть выполнена из клееного бруса хвойных пород класса А, сечением 100х100 мм и окрашена акриловыми ЛКМ.		
				Ширина	Не менее 1,9	м	
				Длина	Не менее 1,9	м	
				Высота 	Не менее 0,2	м	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал бортов	Должны быть изготовлены из высококачественного клееного бруса хвойных пород, влажностью 7-9%		
				        Количество	8 	Шт	
				        Размеры бруса бортов	100х100 	Мм	
				Материал угловых элементы	Сталь угловая 32х32х4 мм		
				        Длина углового элемента	500 	мм	
				        Количество угловых  элементов	4	шт	
				Крепление бревен	Бревна зарезаны в лапу, с длиной хвостовика 100 мм. 		
				Кол-во саморезов (глухарей)	4	шт	
				Количество саморезов	8	шт	
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Окраска	Цветная акриловая эмаль		
				Монтаж	Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 300 мм, бетоном марки М150