№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Горка детская «Волна H=1250»
(Г049)

	шт

	1

	Назначение и краткое описание.	Горка предназначена для возрастной группы 3-10 лет. Представляет собой сборную конструкцию, собираемую в единое целое при монтаже.		
				Высота над землей	1989 (+/-10)	мм	
				Длина	2756 (+/-10)	мм	
				Ширина	775 (+/-10)	мм	
				Высота ската	1250 (+/-10)	мм	
				Применяемые материалы	
				Конструкция	Представляет собой три модуля собираемых между собой при установке: скат, лестницу и накладки боковых бортов площадки. 	
				Стяжки ската	Выполнены в количестве 7 шт. Представляют собой профильную трубу 25х25х1,5, длиной 478 мм, края которой заглушены пластинами. Пластина выполнена методом лазерной резки и имеет габариты 62х35 мм. В пластине сделано отверстие диаметром 7 мм. Через данные отверстия крепится борт ската.	
				Покрытие ската	Покрытие ската должно быть выполнено из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, вставленным в борта горки. Марка стали AISI 304. Длина листа ската составляет – 2500 мм. Ширина – 495 мм.	
				Форма ската	Выполнена с тремя изгибами. 
1.	Стартовый участок длиной не менее 56 мм; 
2.	Участок скольжения длиной не менее 1937 мм;
3.	Участок торможения длиной не менее 293 мм;
Внизу скат горки загнут под углом 700 к участку торможения, формируя безопасное завершение ската.	
				Борта ската	Борта ската изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24 мм. Габариты бортов 2400х427 мм. Кол-во бортов – 2 шт.	
				Лестница горки	Состоит из двух косоуров выполненных из клееного бруса сечением 100х100 мм, длиной 2000 мм. По каждой стороне бруса, вдоль него, фрезированы канавки-углубления шириной не менее 9 мм. Сверху брусы закрыты пластиковой заглушкой. Снизу они закреплены на вилках выполненных из трубы профильной 40х40 мм и пластины из полосы 60х4. В косоуры вставлены перекладины четырех ступеней из круглой трубы ВГП 15х2,8. Торцы труб вварены в пластины изготовленные методом лазерной резки с габаритами 90х30 мм. Края пластин должны быть закруглены радиусом 15 мм. Перпендикулярно плоскости ступеней, к косоурам прикручены рукоятки из круглой трубы ВГП 15х2,8. Длина рукояток – 830 мм, высота – 90. Количество 1 штука на косоур. Расположение рукоятки не менее 220 мм от верхнего края бруса косоура.	
				Покрытие площадки горки	Выполнено из фанеры влагостойкой ламинированной толщиной 15 мм с противоскользящим сетчатым покрытием. Размер площадки 534х350 мм.	
				Накладки боковых бортов площадки	Борта боковых бортов площадки изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Габариты бортов 880х500 мм. Кол-во бортов – 2 шт.
Накладки бортов соединены между собой ограничительной рукояткой, отсекающей стартовый участок от площадки, в верхней части, и площадкой горки в нижней части. Длина ограничительной рукоятки 534 мм. Площадка установлена на два подступенка.	
				Требования к материалам	Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловым красками по выравнивающему грунту. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.