№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Стойка с шиной
(СПЛ011)
	шт	1	Общие требования	Стойка с шиной представляет собой автомобильную покрышку, подвешенную на цепях в жесткой раме каркаса. Снаряд предназначен для тренировки собак в аджилити. Внутренний диаметр шины 530 мм.		
				Размеры оборудования:			
				- длина	2000	мм	
				- ширина	180	мм	
				- высота над уровнем земли	2204	мм	
				- глубина бетонирования стоек	600	мм	
				Материал рамы	Стойки - профильная труба сечением 60х60х2 мм. Длина 2800 мм. Количество – 2 шт.
Горизонтальные направляющие - профильная труба сечением 60х60х2 мм. Длина 1880 мм. Количество – 2 шт. Верхняя направляющая приварена к стойкам с двух сторон, в верхней их части.
Нижняя – приварена к стойкам, с двух сторон, на расстоянии 600 мм от нижней части.
Разукосы - профильная труба сечением 60х30х2 мм. Длина 400 мм. Количество – 4 шт. Приварены по углам прямоугольника формируемого стойками и направляющими. Соединяют стойки с направляющими.	мм	
				Шина	R=21`		
				Цепные подвесы	Длина 550 мм		
				Соединения	Болтовые при помощи болта М6. 		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской