№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Рукоход «Голубь» (СЭ009)
	шт	1	Описание:	П-образная лестница/рукоход с U-образными подвесными ступенями		
				Размеры:			
				- длина	3038	мм	
				- ширина	538	мм	
				- высота	1619 (над уровнем земли)	мм	
				Количество направляющих	2	шт	
				Материал направляющих	Труба круглая с наружным диаметром 40 мм и толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		
				Длина верхней перемычки направляющих	3038	мм	
				Высота стоек направляющих	2100	мм	
				Углы скруглены по радиусу	1000 	мм	
				Расстояние между стойками	500	мм	
				Материал U-образных перекладин	Труба круглая с наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		
				Форма U-образных перекладин			
				Высота	215	мм	
				Ширина	500	мм	
				Скругление углов	R=100 мм		
				Угол расхождения боковых частей от центральной части	960		
				Количество U-образных перекладин	20	шт	
				Шаг U-образных перекладин	285	мм	
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Все металлические детали	Порошковая полиэфирная окраска		
				Установка	Бетонирование на глубину не менее 500 мм бетоном марки М300