№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Игровой макет «Самолет»
(ИМ026)

	шт

	1

	Назначение	Игровой макет в форме Самолета. Предназначен для детей от 3 до 7 лет.		
				Длина	Не менее 3,116	м	
				Ширина	Не менее 1,95	м	
				Высота (от уровня земли)	Не менее 0,75	м	
				Каркас фюзеляжа	
				Материал	Труба профильная 20х20х1,5 ГОСТ 8639-82		
				Горизонтальные направляющие каркаса			
				Количество	2	шт	
				Размеры/количество	1725/2	мм/шт	
					480/5	мм	
				Каркас капота	455/2	мм/шт	
				Количество	2	шт	
				Радиус капота	270	мм	
				Размер/количество	455/2	мм/шт	
				Вертикальные стойки каркаса			
				Количество	8	шт	
				Размер/количество	890/2	мм/шт	
					270/2	мм/шт	
					750/2	мм/шт	
					454/2	мм/шт	
				Накладки	
				Фюзеляж			
				Материал	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Количество	2	шт	
				Размер	1950х550	мм	
				Форма	С «носом», двумя проемами под посадку ребенка и хвостом		
				Крылья			
				Материал	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Количество	2	шт	
				Размер	1300х500	мм	
				Форма	Имеется сужение крыла от 500 мм в месте крепления к фюзеляжу до 159 мм в конце крыла 		
				Закрылки			
				Материал	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Количество	2	шт	
				Размер	250х350	мм	
				Форма	Имеется сужение крыла от 250 мм в месте крепления к фюзеляжу до 176 мм в конце закрылка		
				Приборная панель			
				Материал	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 12 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Количество	1	шт	
				Размер	480х160	мм	
				Форма	Прямоугольная с «горбом» по центру. Радиус «горба» - 90 мм.		
				Штурвал			
				Материал	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 12 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Количество	1	шт	
				Размер	D=170	мм	
				Форма	Четырехлучевой, с шириной обода не менее 13 мм		
				Шасси переднее			
				Материал	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 12 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Количество	2	шт	
				Размер	60х170	мм	
				Шасси крыльев и закрылков			
				Материал	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 12 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Количество	8	шт	
				Размер	150х222	мм	
				Форма	Имеется сужение стойки шасси от 150 мм в месте крепления к фюзеляжу до 58 мм в конце шасси		
				Колесо			
				Материал	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 12 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Количество	6	шт	
				Размер	D=150	мм	
				Сидения	
				Материал	Количество 2 шт. Пластмассовое сидение «Авангард», с четырьмя отверстиями под крепление болтами М6, и центральным отверстием для слива воды.		
				Нос самолета	
				Материал	Количество 1 шт. Поликарбонат сотовый, цветной, толщиной 6 мм		
				Прочее	
				Сборка изделия	На стальных болтах, оцинкованных.		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловой эмалью		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10