№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Горка детская «Цветик Н=650»
(Г042)

	шт

	1

	Назначение и краткое описание.	Горка предназначена для возрастной группы 3-7 лет. Представляет собой сборную конструкцию, собираемую в единое целое при монтаже.		
				Высота над землей	1328 (+/-10)	мм	
				Длина	1997 (+/-10)	мм	
				Ширина	604 (+/-10)	мм	
				Высота ската	650 (+/-10)	мм	
				Применяемые материалы	
				Конструкция	Представляет собой три модуля собираемых между собой при установке: скат, лестницу и накладку цветок в количестве 2 штук. 	
				Стяжки ската	Выполнены в количестве 5 шт. Представляют собой профильную трубу 25х25х1,5, длиной 480 мм, края которой заглушены пластинами. Пластина выполнена методом лазерной резки и имеет габариты 62х35 мм. В пластине сделано отверстие диаметром 7 мм. Через данные отверстия крепится борт ската.	
				Покрытие ската	Покрытие ската должно быть выполнено из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, вставленным в борта горки. Марка стали AISI 304. Длина листа ската составляет – 1500 мм. Ширина – 495 мм.	
				Форма ската	Выполнена с тремя изгибами. 
1.	Стартовый участок длиной не менее 100 мм; 
2.	Участок скольжения длиной не менее 835 мм;
3.	Участок торможения длиной не менее 316 мм;
Внизу скат горки загнут под углом 700 к участку торможения, формируя безопасное завершение ската.	
				Борта ската	Борта ската изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24 мм. Габариты бортов 1402х373 мм. Кол-во бортов – 2 шт.	
				Покрытие площадки горки	Выполнено из фанеры влагостойкой ламинированной толщиной 15 мм с противоскользящим сетчатым покрытием. Размер площадки 498х350 мм.	
				Каркас лестницы горки	Состоит из двух косоуров выполненных из фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. В косоуры вставленны три ступени с двумя подступенками. Третья ступень опирается на монтажную ножку горки. Косоуры несут на себе и площадку горки с двумя подступенками.	
				Покрытие ступеней лестницы	Выполнено из фанеры влагостойкой ламинированной толщиной 15 мм с противоскользящим сетчатым покрытием. Размер ступеней 498х150 мм. Количество – 3 штуки.	
				Поручень горки	Выполнен в виде прорези с каждого борта лестницы. Размер прорезей 150х50 мм. Количество прорезей – 1 штука на борт.	
				Накладка «Цветок»	Должны быть выполнены в виде восьмилепестковых «цветков» с центральными накладками посередине. Радиус лепестков - 125 мм.  Диаметр накладок «цветка» - 800 мм. Диаметр центральных накладок – 340 мм.
Материал изготовления «Цветок» - фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Материал изготовления центральной накладки - фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм.
В накладке цветок, в двух «лепестках» прорезаны отверстия диаметром 90 мм, для захвата рукой ребенка. Отверстия расположены в части лепестков обращенных к лестнице. «Цветки» соединены между собой ограничительной рукояткой, отсекающей стартовый участок от площадки.	
				Требования к материалам	Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловым красками по выравнивающему грунту. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.