№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Скамейка детская «Кит»
(СП005)

	шт

	1

	Назначение	Скамья на металлическом каркасе с сидением из фанеры и боковыми накладками с печатным изображением двух китов. Скамья не имеет спинки.		
				Ширина	Не менее 1,270	м	
				Длина	Не менее 0,416	м	
				Высота 	Не менее 0,468	м	
				Каркас сидения скамьи	
				Материал	Труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм		
				Длина каркаса	1140	мм	
				Ширина каркаса	250	шт	
				Габариты настила скамьи 	1200х300х18	мм	
				Материал настила скамьи	Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Ножки скамьи	
				Материал	Труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм		
				Длина стоек ножек	704	мм	
				Длина боковых стяжек ножек 	190	мм	
				Количество боковых стяжек ножек	4	шт	
				Количество ножек	2 штуки сваренных попарно стоек	шт	
				Стяжка	
				Материал	Труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм		
				Длина	1140	мм	
				Количество	1	шт	
				Накладки боковые	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Габариты	416х380	мм	
				Кол-во	2	шт	
				Рисунок	Полноцветная УФ печать на широкоформатном принтере.		
				Прочее	
				Метизы			
				Болт М6х50, DIN603	6	шт	
				Болт М6х70, DIN603	4	шт	
				Шайба плоская увелич. М6 DIN9021	10	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	10	шт	
				Металлические элементы каркаса	Должны быть скреплены между собой при помощи болтов		
				Каркас	Должен быть окрашен порошковой эмалью		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке. На них наносится полноцветное изображение УФ краской и потом покрывается лаком.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Стойки бетонируются на глубину до 400 мм бетоном М150