№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Качалка-балансир «Малютка-2»
(КЧ037)
	шт	1	Количество мест	Должны быть четырехместные		
				Длина	 2.46	м	
				Ширина	 2.638	м	
				Высота сидения	 0,74 (в поднятом состоянии)	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-10 лет		
				Материал опоры	Три Л-образных ножки из круглой трубы диаметром 38 мм и толщиной стенки 3,5 мм скрепляются между собой по нижней части трубой диаметром 20 мм и по верхней части трубой диаметром 34 мм и толщиной стенки 3,2 мм.		
				Материал коромысла	Два каркаса из профильной трубы сечением 30х30х1,5 сваренных в рамку 2400х100 мм, покрытую доской, и объединенных на одном каркасе. Верхняя часть каркасов покрыта декоративными  накладками  из доски хвойных пород не ниже «А» класса		
							
				Материал рукояток	Труба круглая 22х3,2 мм		
				Узел качания	Точеная ось диаметром 20 мм длиной 150 мм, два подшипника 104 ГОСТ 8338-75 и втулка длиной 100 мм.		
				Форма рукоятки	Круг диаметром 280 мм		
				Коромысла смещены 	По 121 мм от краев, и 2080 мм между собой.		
				Материал демпфера	Пластина резинотканевая толщиной 8 мм. Ширина пластины не менее 200 мм. Пластина крепится к балке по торцам при помощи болтов или шпилек. Гайки защищены сферическими, составными, пластиковыми заглушками		
				Материал сидений	Доска хвойных пород, строганная, мебельной влажности 7-9 %, 1 сорта, сечением 120х20		
				Окраска	Металл – порошковая, доска – цветной акриловый лак.