№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Грибок для песочницы «Ромашка»
(П021)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница шестиугольная должна быть выполнена из березовой фанеры на металлическом каркасе и окрашена акриловыми ЛКМ.		
				Диаметр	Не менее 1,414	м	
				Высота 	Не менее 2,360 (от уровня земли)	м	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал каркаса стойки	Труба ВГП 50х3,5 ГОСТ 3262-75, труба профильная 25х25х1,5 мм ГОСТ 8639-82.		
				Длина стойки	2267	мм	
				Количество боковин 	8	шт	
				Количество разукосов 	4	шт	
				Длина боковин	464	мм	
				Длина разукосов	546	мм	
				Материал лепестков	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 12 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Размеры лепестков	867х250	мм	
				Количество лепестков	8	шт	
				Форма лепестков	Полукруглая, треугольная, с радиусом лепестка 310 мм		
				Верхняя крышка (фиксатор лепестка)	Полусфера диаметром 90 мм		
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Окраска	Накладки бортов и крышек – цветная акриловая эмаль, металл – полиэфирная порошковая краска		
				Монтаж	Стойка грибка бетонируются на глубину не менее 514 мм, бетоном марки М150