№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Магазин» (ИМ136)

	шт

	1

	Назначение	Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет		
				Ширина	Не менее 1,405	м	
				Длина	Не менее 1,383	м	
				Высота 	Не менее 1,645	м	
				Стойки каркаса	Должен быть из металлической профильной трубы с переходом в верхней части в круглую трубу.		
				Размер труб		40х40х1,5 и 22х2,8	мм	
				Общая длина стоек 	1600	мм	
				Длина прямоугольного участка	1450	мм	
				Длина круглого участка	150	мм	
				Каркас боковых заборов домика	Выполнен из профильной трубы в виде заборчика с вертикальными стойками.		
				Сечение трубы	20х20х1,5	мм	
				Длина верхней части	1210	мм	
				Длина  и количество вертикальных частей:			
				0,75 м	2	шт	
				0,825 м	2	шт	
				0,85 м	10	шт	
				Каркас пола	Выполнен из профильной трубы в виде квадратной рамки с одной центральной стяжкой (опорой)		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Каркас крыши	Выполнен из профильной трубы в виде двух рамок скатов и двух горизонтальных фронтальных стяжек.		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Длина фронтальных стяжек	750	мм	
				Размеры скатов	1400х800	мм	
				Угол между скатами крыши	1230		
				Металлические элементы каркаса	Должны быть скреплены между собой при помощи сварки		
				Материал полов	Состоит из двух половинок изготовленных из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010		
				Размеры половинок пола	1160х580	мм	
				Высота пола над уровнем земли	115	мм	
				Материал скатов крыши	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры скатов кровли	1400х800	мм	
				Изображение	Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и изображать кусок сыра.		
				Материал фронтонов скатов	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Длина «плеча» фронтона	720	мм	
				Нижняя часть фронтона	Вырезана с полукругом по центру радиусом 497 мм и двумя скругленными краями по радиусу 197 мм		
				Изображение	Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и изображать бутылку молока, как символ магазина.		
				Материал панелей входа	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей входа	500х280	мм	
				Изображение	Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати.		
				Материал боковых фигурных накладок	Фанера березовая влагостойкая толщиной 12 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размер накладки 1	1093х1020	мм	
				Размер накладки 2	1120х870		
				Форма накладок	В форме овощей и фруктов		
				Изображение накладки 1	Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и изображать полки с овощами.		
				Изображение накладки 2	Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и изображать полки с хлебобулочными изделиями.		
				Счеты	Круглые костяшки из полиэтилена на круглой трубе.		
				Материал 	ПНД		
				Размер костяшек счет	D=110, Толщиной=42 	мм	
				Кол-во костяшек счет	15	шт	
				Материал направляющих счет	Труба круглая диаметром 22 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		
				Длина направляющих счет	1120	мм	
				Кол-во направляющих счет	3	шт	
				Материал боковых держателей счет	Труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 8639-82
		
				Длина держателей	600	мм	
				Шаг отверстий для крепления направляющих	200	мм	
				Сидения	Должны быть изготовлены из доски сухой, шлифованной, хвойной, 1 сорта (класса А).		
				Сечение доски сидения	35х140	мм	
				Длина доски сидения	1120	мм	
				Кол-во досок сидений	2	шт	
				Глубина бетонирования ножек при монтаже	300	мм	
				Элементы каркаса	Должны быть окрашены порошковой эмалью		
				Все фанерные элементы	Должны быть окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке		
				Изображение	Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и покрыто лаком.		
				Деревянные элементы	Должны быть окрашены цветной акриловой пропиткой		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками