№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Скамейка парковая М1
(СП001)

	шт	1	Размеры:			
				- длина	Не менее 1500	мм	
				- ширина	Не менее 540	мм	
				- высота	Не менее 760	мм	
				Сиденье лавочки	Должно быть выполнено из строганной доски хвойных пород класса А.		
				Размер доски	Не менее 1500х140х35	мм	
				Количество досок	3	шт	
				Материал бокового каркаса	Должна быть металлическая труба ГОСТ 3262-75, изогнутая в полукруг 		
				Радиус изгиба трубы	250	мм	
				Диаметр трубы бокового каркаса	Не менее 40	мм	
				Толщина стенок трубы бокового каркаса	Не менее 3,2	м	
				В нижней части бокового каркаса	Должна быть связующая перемычка из стального профиля ГОСТ 8639-82		
				Расстояние от вершины арки каркаса до перемычки	320	мм	
				Размеры профильной трубы	20х20х1,5	мм	
				Материал опорного каркаса	Должен быть стальной уголок		
				Размеры уголка	32х4	мм	
				Длина стального уголка опорного каркаса	1370	мм	
				Расстояние между двумя направляющими опорного каркаса	320	мм	
				Крепеж доски к каркасу скамьи			
				Болт мебельный М6х50 DIN 603	6	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	6	шт	
				Шайба плоская М6 DIN125	5	шт	
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10 		
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой краской		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены цветным атмосферостойким акриловым лаком в 2 слоя		
				Установка	Скамейка должна быть предназначена для установки в грунт методом бетонирования ножек		
				Глубина бетонирования стоек скамейки	300	мм