№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Качалка-балансир «Моряк»
	шт	1	Количество мест	Должны быть двухместные		
				Длина	 3,16	м	
				Глубина	 0,45	м	
				Высота 	 0,87 (в поднятом состоянии)	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-10 лет		
				Материал опоры	Две Т-образных ножки из проф.трубы 40х80 скрепляются между собой по трем точкам трубой диаметром 28 мм  и по верхней части круглой перемычкой из трубы диаметром 34 мм		
				Материал коромысла	 Балка из профильной трубы сечением 40х80 длиной не менее 3000 мм верх которой закрыт декоративной  накладкой  из доски хвойных пород не ниже «А» класса		
				Материал боковых и центральной накладки	Боковые накладки с двух сторон изображающие парусники  и центральная накладка изображающая каплю должны быть изготовлены из фанеры толщиной 18 мм.		
				Материал рукояток	Труба круглая диаметром 22 мм.		
				Материал демпфера	Пластина резинотканевая с внутренним тканевым армирующим слоем, толщиной 8 мм. Ширина пластины не менее 200 мм. Пластина крепится к балке по торцам при помощи болтов или шпилек. Гайки защищены сферическими, составными, пластиковыми заглушками 		
				Материал сидений	Фанера ФСФ толщиной не менее 15 мм, окрашенная акриловыми эмалями 		
				Окраска	Металл – порошковая, фанера – акриловая.