№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Карусель «Шапито» (КР001)
	шт	1	Карусель	Детская четырехместная карусель выполнена в виде жесткой цельносварной рамы, вращающейся в одной плоскости вокруг оси. Посадочные места оборудованы пластмассовыми сидениями. Должна быть предназначена для детей в возрасте от 5 до 14 лет		
				Высота  	Не менее 0,78  (от уровня земли)	м	
				Диаметр	Не менее 2,088	м	
				Материал			
				сидения	Количество 4 шт. Пластмассовое сидение «Авангард», с четырьмя отверстиями под крепление болтами М6, и центральным отверстием для слива воды.		
				рукоятки	Труба круглая 22х2,8,  ГОСТ 3262-75 Должны быть расположены по бокам сидений, быть П-изогнутыми с закругленными углами. Крепится к стальному каркасу сидений карусели при помощи шестнадцати отводов Dу=15.		
				опорные консоли сидений	Профиль стальной 60х60х2, ГОСТ 8639-82		
				площадка	Сталь листовая толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74		
				размеры площадки	250х250	мм	
				Вращающийся элемент	Должен представлять собой цельнометаллический вал, два опорно-радиальных подшипника запрессованных на вал, вся конструкция помещена в металлическую гильзу		
				Диаметр вала	Не менее 50	мм	
				Диаметр гильзы	Не менее 110	мм	
				Толщина стенки гильзы	Не менее 5,5	мм	
				Размер разукосов поддержки вала	Должна быть оснащена дополнительными разукосами размером 400х89 мм из стального листа толщиной 6 мм		
				Подшипники	Радиально-упорный 7310 (30310) в количестве 1 штук и радиальный подшипник 270310 в количестве 1 штуки.		
				Длина опорных консолей сидений	958	мм	
				Расстояние между точками крепления рукояток	199	мм	
				Радиус изгиба рукояток	99	мм	
				Покраска	Порошковая полиэфирная краска		
				Болты	Оцинкованы