№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Дача У1» (ИМ137)

	шт

	1

	Назначение	Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Рисунки на всех фанерных элементах выполнены методом двусторонней прямой УФ печати.		
				Ширина	Не менее 1,384	м	
				Длина	Не менее 1,4	м	
				Высота 	Не менее 1,639	м	
				Стойки каркаса	Должен быть из металлической профильной трубы ГОСТ 30245-2003 		
				Размер труб		40х40х1,5	мм	
				Общая длина стоек 	1600	мм	
				Каркас пола	Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде квадратной рамки с одной центральной стяжкой (опорой)		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Каркас крыши	Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде двух рамок скатов и двух горизонтальных фронтальных стяжек.		
				Сечение трубы	25х25х1,5	мм	
				Длина фронтальных стяжек	750	мм	
				Размеры каркаса скатов	1186х750	мм	
				Угол скатов крыши	1230		
				Металлические элементы каркаса	Должны быть скреплены между собой при помощи сварки		
				Материал полов	Кол-во – 1 шт. Материал ламинированная фанера с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010		
				Размеры половинок пола	1200х1200	мм	
				Высота пола над уровнем земли	103	мм	
				Материал скатов крыши	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры скатов кровли	1400х800	мм	
				Материал фронтонов скатов	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Длина «плеча» фронтона	720	мм	
				Нижняя часть фронтона	Вырезана с полукругом по центру радиусом 497 мм и двумя скругленными краями по радиусу 190 мм		
				Материал панелей входа 1	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры панелей входа 1	1110х350	мм	
				Материал задней стенки	Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры задней стенки	1200х1110	мм	
				Материал боковых стенок	Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размер боковой стенки	1200х1110	мм	
				Размер окна в боковой стенке	D=480		
				Форма окна	Круг разделенный на четыре части.		
				Сидения	Должны быть изготовлены из доски сухой, шлифованной, хвойной, 1 сорта (класса А).		
				Сечение доски сидения	35х140	мм	
				Длина доски сидения	1200	мм	
				Кол-во досок сидений	2	шт	
				Столик	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				              Столешница размер	500х500		
				Опоры столешниц                   размер	435х435		
				Глубина бетонирования ножек при монтаже	320	мм	
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Элементы каркаса	Должны быть окрашены порошковой эмалью		
				Все фанерные элементы	Должны быть окрашены акриловой лаком по выравнивающей грунтовке, Рисунок нанесен методом прямой УФ печати на широкоформатном принтере.		
				Деревянные элементы	Должны быть окрашены цветной акриловой пропиткой в два слоя		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками