№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Карета»
(ИМ093)

	шт

	1

	Назначение	Игровой домик в форме кареты-тыквы, с сидениями, предназначен для детей от 2 до 7 лет		
				Ширина	Не менее 1,45		
				Длина	Не менее 1,2		
				Высота 	Не менее 1,449		
				Каркас		Сварной из профильной трубы 25х25 мм, с полом из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим сетчатым покрытием.		
				Боковые накладки	Водостойкая фанера марки ФСФ в форме тыкв, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Накладки фронтона и крыши	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Накладки сидения	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Накладки колес, двери и «хвоста тыквы»	Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.		
				Ступень	В количестве 2 шт. выполняется из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, опирающейся на стальные уголки. 		
				Сборка изделия	На стальных уголках, оцинкованных.		
				Глубина бетонирования ножек	Не менее 300 мм		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловой эмалью		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8