№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Хижина» (ОГД025)

	шт	1	Описание	Должно быть выполнено в виде двух направляющих из фанеры, с расположенными на них фигурками стилизованными под бамбуковые палочки.		
				Размеры:			
				- длина секции	1450	мм	
				- ширина	Не менее 51	мм	
				- высота	Не менее 600 (в установленном состоянии 675)	мм	
				Направляющие	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2	мм	
				Количество	2	шт	
				Размер направляющих	100х1450	мм	
				Количество отверстий на направляющей под крепление к столбу	2	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На расстоянии 30 мм от края направляющей		
				Диаметр отверстий под крепеж	7 	мм	
				Радиус закругления концов направляющих	30	мм	
				Размер между направляющими	150	мм	
				Фигурки «бамбуковых палочек»	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры фигурки	600х120	мм	
				Форма фигурки	Имеет скошенные нижний и верхний торец и боковые стороны выпиленные по радиусу 1803 мм, таким образом, чтобы ширина в центре планки, была 80 мм, и расширялась к концам планки до 120 мм. Углы планки скошены под углом 67 и 970.		
				Радиус закругления четырех углов 	Не менее 20 мм		
				Количество планок-имитаций бамбуковой палочки	8	шт	
				Прочие требования	
				Соединения фигурок и направляющих	Болт М6х40.01 Din 603 – 16 шт
Гайка М6 Din 985 – 16 шт
Шайба 6 Din 9021 – 16 шт
Колпачек пластиковый составной – 16 шт		
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов закрытых пластиковыми составными заглушками.