№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детская песочница «Восьмиугольная»
(П058)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница восьмиугольная должна быть выполнена из березовой фанеры и окрашена акриловыми ЛКМ.		
				Диаметр	Не менее 2,196	м	
				Высота 	Не менее 0,265	м	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал стоек	Труба профильная ГОСТ Р 
54157-2010 сечением 20х20х1,5 мм		
				Длина 	520	мм	
				Количество	4	шт	
				Материал бортов	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Размеры бортов	820х250	мм	
				Количество бортов	8	шт	
				Размеры крышек	781х300	мм	
				Количество крышек	8	шт	
				Форма крышек	Полукруглая в виде лепестков, радиус лепестка 471 мм		
				Крепление накладок бортов и крышек			
				Болт М6х30.01 Din 603	64	шт	
				Болт М6х45.01 Din 603	8	шт	
				Гайка М6.01 Din 1587	40	шт	
				Гайка М6.01 Din 1587	32	шт	
				Шайба 6 Din 9021	72	шт	
				Колпачек пластиковый составной	32	шт	
				Уголок 900	16	шт	
				Уголок 1350	16	шт	
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Окраска	Накладки бортов и крышек – цветная акриловая эмаль, металл – полиэфирная порошковая краска		
				Монтаж	Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 300 мм, бетоном марки М150