№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Спортивный комплекс «СГК-10»
(КС014)
	шт	1		Спортивный комплекс для детей в возрасте от 10 лет, включающий следующие снаряды: два рукохода, шведскую стенку, два турника, кольца, брусья, две перекладины для отжиманий и наклонную и горизонтальную скамьи для пресса		
				Длина	6280	мм	
				Ширина	6110	мм	
				Высота	2610	мм	
				Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:			
				- Столбы 	13	шт	
				длина столбов	3200 мм – 5 штук
2200 мм – 2 штуки
1700 мм – 2 штуки
1300 мм – 1 штука
1000 мм – 3 штука		
				материалы	Труба профильная 80х80х3, пластиковые заглушки торцевые, полоса 80х6		
				конструктив	Столб, с отверстиями диаметром 11 мм, для крепления навесных элементов, с торцевой пластмассовой заглушкой торцевого верхнего отверстия, с подпятником из полосы 80х6 длиной не менее 120 мм. Каждый из столбов рассверливается индивидуально, в зависимости от места в составе комплекса.		
				- Панель шведской стенки	1	шт	
				длина	2400	мм	
				ширина	1000	мм	
				высота	55	мм	
				материалы	труба круглая 33х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)		
				количество ступеней	10	шт	
				конструктив	Верхняя и нижняя ступени длиной 998 мм, связаны между собой двумя тетивами лесенки длиной 2218 мм. Расстояние между тетивами 669 мм. Между тетивами располагаются 8 оставшихся ступеней лестницы. Расстояние между ступенями – 250 мм по центрам трубы. К концам верхней и нижней ступеней приварены пластины размером 155х55 мм, толщиной 4 мм. Способ изготовления пластин – лазерная резка. Каждая из пластин имеет три осевых отверстия. Два крайних, диаметром по 11 мм, на расстоянии 95 мм друг от друга, и одно центральное диаметром 34 мм. Крайние отверстия служат для установки крепежных болтов. В центральное отверстие вставляется и обваривается конец трубы ступени. 		
				- Панель рукохода со столбами L=3200	3	шт	
				длина	3210	мм	
				ширина	1160	мм	
				высота	120	мм	
				материалы			
				стойки	Труба профильная 80х80х3 длиной 3200 мм, пластиковые заглушки, полоса 80х6		
				вход	Труба круглая 33х3,2 мм		
				конструктив	Между двумя столбами из профиля 80х80х3 вварен вход со следующими характеристиками: 
- нижняя ступень лестницы – на расстоянии 2406 мм от верхней части столбов, длина – 1000 мм;
- на расстоянии 150 мм от каждого из столбов, к нижней ступени приварены поручни длиной 1800 мм, верхняя часть поручней загнута по радиусу 134 мм и приварена к верхней части столбов;
- между поручнями приварены две ступени, расстояние между ступенями – 219 мм. 
В верхний торец столбов установлена пластиковая заглушка, снизу приварен подпятник из полосы 80х6 длиной не менее 120 мм.		
				- Рукоход	2	шт	
				длина	2135	мм	
				ширина	1000	мм	
				высота	155	мм	
				материалы	Труба круглая 33х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)		
				конструктив	Первая и последняя ступени рукохода длиной 998 мм оснащены по торцам пластинами крепления и связаны между собой двумя направляющими (тетивами) длиной по 2048 мм. Расстояние между тетивами – 669 мм. 
Пластины крепления изготовлены методом лазерной резки из стали толщиной 4 мм, и имеют вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 34 мм, для установки трубы ступени. 
Между первой и последней ступенью и между тетивами установлены, на расстоянии 300 мм друг от друга, шесть промежуточных ступеней. При этом, между первой ступенью и второй, а также между предпоследней и последней, расстояние составляет 290 мм.
По наружным частям тетив, приварены П-образные зацепы, с размерами 184/300/184 мм. Количество зацепов – 6 штук. 		
				- Скамья для пресса	2	шт	
				длина	2000		
				ширина	525		
				высота	80		
				материалы			
				материал перекладин сидения	Труба сечением 22 мм с толщиной стенки 2,8 мм, с торцевой резьбой М8		
				материал перекладины (зацепа)	Труба сечением 39 мм с толщиной стенки 3,2 мм, с торцевыми пластинами 		
				материал торцевых пластин	Пластина стальная толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=34 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10 + Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10  		
				материал сидения	Клееный брус из древесины хвойных пород, сорта «А», сечением 80х80 мм, длиной 2000 мм  	мм	
				разделители бруса	Кольцо из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, наружным диаметром не менее 70 мм, с внутренним центральным отверстием диаметром 24 мм		
				количество брусьев в составе сидения скамейки	4	шт	
				количество разделителей	10	шт	
				крепление к стойке	Болтовое, сквозное через стойку		
				- Перекладина	4	шт	
				длина	1200	мм	
				ширина	55	мм	
				высота	155	мм	
				материалы	Труба круглая 33х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)		
				конструктив	С обеих сторон, к перекладине приварены крепежные пластины толщиной 4 мм, изготовленные методом лазерной резки, и имеют вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 34 мм, для установки трубы перекладины.		
				- Брусья (жерди)	2	шт	
				длина	2055	мм	
				ширина	88	мм	
				высота	155	мм	
				материалы	Труба круглая 47х3,5 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)		
				конструктив	С обеих сторон, к жерди приварены стальные отводы и крепежные пластины толщиной 4 мм, изготовленные методом лазерной резки, и имеющие вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 48 мм, для установки трубы жерди.		
				- Перекладина с кольцами	1	шт	
				длина	1200	мм	
				ширина	752 (от верхней части перекладины до низа колец в натянутом состоянии)	мм	
				высота	55	мм	
				материалы			
				перекладина	Труба профильная 40х40х2, труба круглая d=28 с толщиной стенки – 2,8 мм, проушины из листовой стали толщиной 4 мм, размером 155х55 мм (проушины изготовлены при помощи лазерной резки, что обеспечивает чистоту торцов металла)		
				подвес колец	Цепь грузоподъемная, круглозвенная, класс грузоподъемности в соответствии с ГОСТ 52169-2012 - Т8, оцинкованная, звено 6х18, длиной не менее 400 мм		
				кольца	Труба диаметром 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				конструктив	Кольца в верхней части оснащены трубкой диаметром  21 мм. Такие же трубки установлены на перекладине. В трубках просверлены отверстия под болт М6. Край цепи опускается в трубку, и фиксируется болтом М6. Расстояние между подвесами цепи – 474 мм. Диаметр колец – 241 мм по наружнему радиусу. Концы перекладины оснащены пластинами проушинами, с двумя отверстиями по центральной оси, диаметром 11 мм.
Расстояние между отверстиями – 95 мм. Пластины-проушины вырезаны из листового металла методом лазерной резки, и имеют по краям закругления R=27,5,		
				Болты и гайки крепления	Болт М10х105.01Din 933 – 58 штуки
Гайка М10 Din 985 – 58 штук
Шайба 10 Din 9021 – 116 штук
Заглушка болта пластиковая, сферическая – 116 шт.
		
				Защита трубы от сминания	В целях защиты трубы от сминания, при затягивании болтов применяются контр-пластины. Столб фактически зажимается между крепежной пластиной навесного снаряда, и контрпластиной, устанавливаемой с обратной стороны столба. Крепежный болт проходит через тело столба и стягивает между собой две пластины – крепежную и контрпластину. Контрпластина изготавливается методом лазерной резки из листовой стали толщиной 4 мм, и имеет 2 отверстия расположенные вдоль центральной оси, диаметром 11 мм, на расстоянии 90 мм друг от друга.		
				Количество контрпластин	30	шт	
				Зашита крепежа	Закрыты сферическими пластиковыми колпачками		
				Окраска	Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской, дерево и фанера окрашены цветным акриловым лаком.		
				Монтаж	Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм бетоном марки М150