№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Стойка баскетбольная детская «Жираф» (СЭ240)
	шт	1	Общие требования	Стойка баскетбольная детская «Жираф» со щитом из влагостойкой березовой фанеры, установленным на металлической опоре, облицованной стилизованными накладками в виде жирафов.
Изображение жирафа нанесено методом УФ печати и покрыто лаком. Кольцо щита без сетки. Баскетбольная стойка предназначена для уличных детских спортивных площадок ДОУ.
		
				Размеры:			
				- длина	Не менее - 1600	мм	
				- ширина	Не менее - 800	мм	
				- высота	Не менее - 2296	мм	
				Количество ножек опоры под бетонирование	2	шт.	
				Материал конструкции ножки	Труба профильная 30х30х1,5 мм.	мм	
				Вынос щита	754	мм	
				Материал опоры под щит	Профильная труба ГОСТ 30245-2003 сечением 60х30х2 мм		
				Длина опоры щита	250	мм	
				Материал наконечников опоры	Профильная труба ГОСТ 30245-2003 сечением 30х30х1,5 мм		
				Количество наконечников	2	шт	
				Длина наконечников опоры	200	мм	
				Материал щита	Фанера березовая влагостойкая марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной не менее 15 мм		
				Форма щита	Шестиугольный, верхняя часть имеет радиус 700 мм.		
				Размер основания щита	360	мм	
				Материал боковых накладок	Фанера ФСФ толщиной 12 мм.		
				Размер боковых накладок	2023х1200	мм	
				Количество боковых накладок	2	шт	
				Материал кольца	Труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Диаметр кольца	270	мм	
				Крепление щита и кольца к основанию	Болт мебельный М6х60 – 4 штуки и болт М6х45 – 2 штуки		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Щит и накладки окрашены	Акриловым грунтом, по которому нанесено изображение филина методом прямой УФ печати. Изображение покрыто лаком.