№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Туннель
(СПЛ010)
	шт	1	Общие требования	Данный туннель применяется на площадках для занятий аджилити. Собака должна научится забегать с одной его стороны, и выбегать с другой. Туннель сварен из стальной круглой трубы наружным диаметром 41 и 34 мм		
				Размеры комплекса:			
				- длина	1839	мм	
				- ширина	663	мм	
				- высота над уровнем земли	650	мм	
				- глубина бетонирования стоек	510	мм	
				Материал 	Направляющие выполнены из круглой трубы ВГП 25*3,2 мм. Длина – 1830 мм. Количество 3 шт.
Кольца туннеля - выполнены из круглой трубы ВГП 20*3,2 мм. Диаметр – 600 мм.  Количество 7 шт. Нижний часть колец длиной между концами 400 мм, вырезан.	мм	
				Соединения	Болтовые при помощи болта М6. 		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской