№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Мелки» (ОГД018)

	шт	1	Описание	Должна быть выполнена в виде двух направляющих из стального профиля, с расположенными на нем разноцветными фигурными штакетинами из фанеры.		
				Размеры:			
				- длина секции	1936	мм	
				- ширина	Не менее 47	мм	
				- высота	Не менее 670 (в смонтированном виде 750)	мм	
				Направляющие	
				Материал	Профильная труба ГОСТ 8639-82, сечением 30х30х1,5	мм	
				Длина направляющих	1930	мм	
				Количество отверстий на направляющей под крепление к столбу	2	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На верхней и нижней части направляющей, с каждой стороны		
				Расстояние от конца направляющей до отверстия	35	мм	
				Диаметр отверстий под крепеж	8 	мм	
				Штакетник	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры штакетин	180х670	мм	
				Радиус закругления краев штакетины	30	мм	
				Радиус скругления штакетины	1198	мм	
				Радиус скругления широкого конца штакетины	250	мм	
				Ширина узкого конца штакетины	85	мм	
				Ширина широкого конца штакетины	170	мм	
				Количество на секцию 	8	шт	
				Размер между штакетинами	60	мм	
				Установка штакетин	Осуществляется попарно. Две штуки навстречу друг другу выгнутой частью.		
				Прочие требования	
				Все металлические детали	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов.