№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
\
1

	Скамейка детская «Грибок»
(СП089)

	шт

	1

	Назначение	Скамья на сборном металлическом каркасе, должна быть предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет и иметь центральную спинку с двусторонним изображением двух грибов с каждой стороны.		
				Ширина	Не менее 1,2	м	
				Длина	Не менее 0,65	м	
				Высота 	Не менее 0,75	м	
				Каркас скамьи	
				Ножки	Пара ножек из профильной трубы 25х25х1,5 мм связаны между собой двумя стяжками каждая. 		
				        Длина стоек	684	мм	
				        Количество стоек	4	шт	
				        Стяжки стоек   	Профильная труба 25х25х1,5 мм длиной 300 мм		
				Расстояние парами стоек (ножками)	696	мм	
				Сидение	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Форма	Овал длиной 1200 мм и шириной 650 мм		
				По центральной оси	Прорезан прямоугольник размером 710х19 мм		
				Спинка	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Размер	900х520	мм	
				Сборка сидения и спинки	
				Схема	Спинка вставляется в прорезь сидения. Сидение устанавливается на ножки и закрепляется болтами. Спинка фиксируется болтами к ножкам.		
				Прочее	
				Метизы			
				Болт М6х35, DIN931	2	шт	
				Болт М6х55, DIN603	4	шт	
				Шайба М6 DIN125	6	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	4	шт	
				Гайка М6 DIN 985	2		
				Каркас	Должен быть окрашен порошковой эмалью		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.		
				Изображение	Должно быть нанесено методом УФ печати на обе стороны спинки и покрыто лаком.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Стойки бетонируются на глубину до 300 мм бетоном М300