№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Бум кинологический
(СПЛ006)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде двух частей соединяемых друг с другом в единую конструкцию.
		
				Размеры комплекса:			
				- длина	7003	мм	
				- ширина	300	мм	
				- высота над уровнем земли	1200	мм	
				- глубина бетонирования стоек	600	мм	
				Материал стоек	Профильная труба 60х30х2. Длиной 1755 мм. В трубе на расстоянии 800 мм друг от друга просверлены 2 крпежных отверстия для соединения труб между собой. Диаметр отверстий 7 мм.	мм	
				Материал каркаса наклонного настила	Труба профильная 30х30х1,5 мм. Длина трубы 1980 мм. Количество труб – 2 шт. Расстояние между трубами – 200 мм. Связи между трубами выполнены из трубы 30х30х1,5 длиной по 200 мм. Количество связей 4 штуки. Покрытие – фанера ламинированная толщиной 15 мм с сетчатым покрытием. Формат фанеры 2000х300 мм.		
				Материал каркаса горизонтального настила	Труба профильная 30х30х1,5 мм. Длина трубы 1825 мм. Количество труб – 2 шт. Расстояние между трубами – 200 мм. Связи между трубами выполнены из трубы 30х30х1,5 длиной по 200 мм. Количество связей 4 штуки. Покрытие – фанера ламинированная толщиной 15 мм с сетчатым покрытием. Формат фанеры 1900х300 мм.		
				Горизонталная связь	На уровне земли стойки каждой половины бума связаны между собой при помощи сварки трубой 30х30х1,5 мм. Длина этих связей 1550 и 1800 мм.		
				Соединения доски	Болтовые при помощи болта М6 DIN603. Гайка болта закрыта пластиковым колпачком, составным.		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской