№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Пьедестал для награждения  (CЭ275)

	шт

	1

	Назначение	Три одноместных пьедестала для награждений выполнены в виде отдельно стоящих тумб прямоугольного сечения. Тумбы разновысокие, что обеспечивает размещение победителей на разном уровне.		
				Ширина	Не менее 500 (по крышке)	мм	
				Длина	Не менее 600 (по крышке)	мм	
				Высота 	Не менее: 
550 – 1 шт
432 – 1 шт
302 – 1 шт 		
				Каркас	Должны быть пространственный, цельносварной, из металлической профильной трубы сечением 25х25х1,5 мм. На нижней части ножек-опор установлены пластиковые заглушки.		
				Облицовка стенок	Должна быть выполнена из фанеры марки ФСФ толщиной 12 мм, ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2. Крепится к каркасу при помощи болтов М6х45. На стенки должны быть методом УФ печати нанесены цифры 1, 2 и 3 от большего по высоте пьедестала к меньшему. Цифры наносятся по передней стороне. По передней и боковым сторонам, в обе стороны от цифр, изображена бело-сине-красная лента. Изображение ленты выполнено методом УФ печати.		
				Крышка	Должна быть выполнена из фанеры марки ФЛ толщиной 15 мм, с сетчатым покрытием.
Должна быть закреплена на петли при помощи болтов М6. Размер – 600х500 мм.		
				Покрытие	Фанера – изображение нанесено методом двусторонней прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. Металл – порошковая краска.