№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детская песочница «Ромашка»
(П006)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница шестиугольная должна быть выполнена из березовой фанеры на металлическом каркасе и окрашена акриловыми ЛКМ.		
				Диаметр	Не менее 1,872	м	
				Высота 	Не менее 0,269	м	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал каркаса	Труба профильная ГОСТ Р 
54157-2010 сечением 20х20х1,5 мм		
				Длина боковин бортов	850 	мм	
				Количество боковин бортов	12	шт	
				Длина вертикальных связей каркаса	215	мм	
				Количество вертикальных связей каркаса	3	шт	
				Длина стоек	550	мм	
				Количество стоек	3	шт	
				Материал бортов	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Размеры бортов	867х250	мм	
				Количество бортов	6	шт	
				Размеры крышек	850х350	мм	
				Количество крышек	6	шт	
				Форма крышек	Полукруглая в виде лепестков, радиус лепестка 552 мм		
				Крепление накладок бортов и крышек			
				Болт М6х45 DIN603	12	шт	
				Болт М6х40 DIN603	24	шт	
				Шайба D6 DIN125	36	шт	
				Гайка М6 DIN1587	36	шт	
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Окраска	Накладки бортов и крышек – цветная акриловая эмаль, металл – полиэфирная порошковая краска		
				Монтаж	Три стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 300 мм, бетоном марки М300