№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Скамья для теневых навесов (ТН050)

	шт

	1

	Назначение	Скамья для теневых навесов предназначена для детей дошкольного возраста. 		
				Ширина	Не менее 250 (по сидению)	мм	
				Длина	Не менее 1450 (по сидению)	мм	
				Высота 	Не менее 270	мм	
				Каркас	Должны быть из металлической профильной трубы сечением 20х20 мм. Цельносварной. На концах ножек – пластиковые заглушки.		
				Сиденье	Должно быть выполнено из ламинированной фанеры толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010.
Должно быть закреплена к каркасу при помощи болтов М6.
Размер – 1450х250 мм		
				Покрытие	Металл – порошковая краска.