№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Скамейка парковая М4
(СП004)

	шт	1	Размеры:			
				- длина	Не менее 1500	мм	
				- ширина	Не менее 430	мм	
				- высота	Не менее 450	мм	
				Сиденье лавочки	Должно быть выполнено из строганной доски хвойных пород класса А.		
				Размер доски	Не менее 1500х140х35	мм	
				Количество досок	3	шт	
				Материал боковин стального каркаса	Должна быть металлическая труба ГОСТ Р
54157-2010, сечением 30х30х1,5 мм 		
				Ножки 	Кол-во – 4 штуки, длина – 800 мм		
				Перемычки боковин ножек	Кол-во – 4 штуки, длина - 360 мм		
				Материал продольных перемычек	Должна быть металлическая труба ГОСТ Р
54157-2010, сечением 25х25х1,5 мм		
				Длина	Кол-во – 3 штуки, длина - 1340 мм		
				Высота нижней перемычки	400 мм от верхней части сидения скамьи		
				Материал заполнения боковин	Квадрат стальной 10х10 мм		
				Длина деталей	Кол-во 4 штукb по 600 мм		
				Форма деталей	Согнута под углом 900 и объединены в ромб		
				Крепеж доски к каркасу скамьи			
				Болт мебельный М6х75 (80) DIN 603	6	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	6	шт	
				Шайба плоская М6 DIN125	5	шт	
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10 		
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой краской		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены цветным атмосферостойким акриловым лаком в 2 слоя		
				Установка	Скамейка должна быть предназначена для установки в грунт методом бетонирования ножек		
				Глубина бетонирования стоек скамейки	300	мм