№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Качалка-балансир «Малютка»
(КЧ026)
	шт	1	Количеств мест	Должны быть двухместные		
				Ширина	 2.46	м	
				Глубина	 0,438	м	
				Высота 	 0,89(в поднятом состоянии)	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-10 лет		
				Материал опоры	Две дугообразных ножки из трубы диаметром 38 мм скрепляются между собой по двум точкам трубой диаметром 28 мм  и по верхней части круглой перемычкой из трубы диаметром 34 мм		
				Материал коромысла	Две балки из профильной трубы сечением 30х30 соединенные между собой в один каркас длиной не менее 2400 мм верх которой закрыт декоративной  накладками  из доски хвойных пород не ниже «А» класса		
							
				Материал рукояток	Труба круглая диаметром 20 мм.		
				Узел качания	Точеная ось диаметром 20 мм длиной 150 мм, два подшипника 104 ГОСТ 8338-75 и втулка длиной 100 мм.		
				Материал демпфера	Пластина резинотканевая толщиной 8 мм. Ширина пластины не менее 250 мм. Пластина крепится к балке по торцам при помощи болтов или шпилек. Гайки защищены сферическими, составными, пластиковыми заглушками 		
				Материал сидений	Доска хвойных пород, окрашенная акриловыми эмалями 		
				Окраска	Металл – порошковая, фанера – акриловая.