№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Теннисный стол М2 (СЭ143)
	шт	1				
				Длина	2740	мм	
				Ширина	1500	мм	
				Высота	760 (от уровня земли)	мм	
				Материал каркаса стола	Должен быть цельносварным, выполненным из профильной трубы и стального уголка. Для усиления в конструкции применяются изогнутые стальные разукосы. 		
				Ножки стола	Количество – 4 шт. Стальная профильная труба 50х50х2, длиной 1240 мм		
				Элементы каркаса столешницы	Количество – 6 шт. Стальной уголок равнополочный 40х40х4 длиной:
- 2340 мм  - 2 шт
- 1125 мм – 2 шт.
- 1145 мм – 2 шт.		
				Разукосы	Профильная труба 30х30х1,5 мм длиной:     - 2615 мм – 2 шт
- 1650 мм – 2 шт 		
				Особенности устройства каркаса	Элементы каркаса столешницы привариваются к стойкам в верхней части, по четырем сторонам. В центре, между двумя длинными сторонами каркаса привариваются еще две перекладины, на расстоянии 120 мм от центральной линии.		
				Столешница	Фанера березовая марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. 		
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Столешница	Должна быть окрашена двумя слоями акриловой эмали по выравнивающему грунту. 		
				Разметка	Должна быть нанесена базовая и боковая линии шириной 25 мм. Наносится белой краской.		
				Монтаж	Четыре ножки стола бетонируются на глубину не менее 500 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли.		
				Крепление столешницы к каркасу	Осуществляется через отверстия в полке уголка, саморезами 3,5х19 DIN 7982, оцинкованными		
				Количество точек крепления столешницы к каркасу стола	44	шт