№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Шведская стенка «Малыш»
(СЭ005)

	шт	1	Описание	Трехсекционная шведская стенка с центральной частью в виде замкнутых и разомкнутых колец.		
				Размеры в собранном виде:			
				- длина	Не менее 2,44	м	
				- ширина	Не менее 0,214	м	
				- высота	Не менее 1,8 (над уровнем земли)	м	
				Кол-во секций	3	шт	
				Материал стоек	Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 3,2 мм 		
				Длина стоек	2400	мм	
				Кол-во стоек	4	шт	
				Материал перекладин и кольцевых заполнений шведских стенок	Круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина перекладин	770	мм	
				Кол-во перекладин в одной шведской стенке	9	шт	
				Шаг перекладин	187,5	мм	
				Кол-во перекладин во второй шведской стенке	5	шт	
				Шаг перекладин	375	мм	
				Кол-во перекладин в средней шведской стенке	2	шт	
				Шаг перекладин	750	мм	
				Форма центральной шведской стенки 	Между перекладин шведской стенки вварены одно кольцо радиусом 250 мм (по центру, и два разомкнутых кольца радиусом 250 мм в верхней и нижней части		
				Концы стоек и разомкнутых колец	Заканчиваются пустотелыми шариками диаметром 40 мм		
				Количество шариков	8	шт	
				Материал разукосов (опор) стоек	Круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Количество разукосов (опор) стоек	2	шт	
				Длина разукоса (опоры) стоек в развертке	1280	мм	
				Длина площадки между опорой стойки и стойкой.	315	мм	
				Прочее	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Бетонирование стоек на глубину не менее 600 мм, бетоном М300