№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Лаз «Машинка Жук» (ЭЛ052)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде двусторонней лесенки с опорными стенками в виде автомобиля. На боковины должен быть нанесен методом прямой УФ печати рисунок.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	1200	мм	
				- ширина	634	мм	
				- высота	700 (над уровнем земли)	мм	
				Стойки	Труба профильная 25х25х1,5, ГОСТ 13663-86. Количество 2 штуки. П-образной формы. Длина стойки - 389 мм.		
				Боковины	Фанера березовая марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Количество 2 штуки. Боковины изготовлены в форме автомобиля.
Длина - 1200 мм и высотой 700 мм. Вдоль сторон треугольника прорезаны по пять прорезей для крепления панелей настилов. 		
				Настилы	Фанера ламинированная, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм. Количество 5 шт. Размеры:
– 564х300 мм верхний настил – 1 шт;
- 564х200 ступени – 4 шт.
По бокам настила фанера имеет выступы по 8 мм, которые вставляются в прорези боковин.		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все фанерные детали	Фанерные детали предварительно обработаны антисептической выравнивающей грунтовкой и окрашены акриловым лаком. Рисунок нанесен методом печати на УФ принтере и покрыт лаком.		
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10		
				Установка	Бетонирование стоек на глубину 200 мм бетоном марки М300