№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Кольца 1
(СПЛ008)
	шт	1	Общие требования	Должны быть выполнены в виде трех колец соприкасающихся друг с другом. Между местами соприкосновения вставлены металлические вставки с вырезанным в них собачьим следом.
		
				Размеры комплекса:			
				- длина	1295	мм	
				- ширина	34	мм	
				- высота над уровнем земли	1379	мм	
				- глубина бетонирования стоек	510	мм	
				Материал 	Кольца выполнены из круглой трубы ВГП 25*3,2 мм. Диаметр колец не менее 550 мм. Количество 3 шт.
Вставки «Лапа большая» - выполнены из листовой стали толщиной 3 мм. Количество – 3 шт. Диаметр – 150 мм. По центру прорезан при помощи лазерной резки узор собачьего следа.
Вставки «Лапа малая» - выполнены из листовой стали толщиной 3 мм. Количество – 1 шт. Диаметр – 100 мм. По центру прорезан при помощи лазерной резки узор собачьего следа. Размещается по центру соединения всех трех колец.
Основание – стойки в количестве 2 шт. выполнены из круглой трубы ВГП 25*3,2 мм. Перемычка в количестве 1 шт. между стойками выполнена из круглой трубы ВГП 20*3,2 мм.	мм	
				Соединения	Болтовые при помощи болта М6. 		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской