№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Карандаши» (ОГД022)

	шт	1	Описание	Должно быть выполнено в виде двух направляющих из фанеры, с расположенными на них разноцветными фигурками изображающими карандаши.		
				Размеры:			
				- длина секции	1450	мм	
				- ширина	Не менее 51	мм	
				- высота	Не менее 700 (в установленном состоянии 800)	мм	
				Направляющие	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2	мм	
				Количество	2	шт	
				Размер направляющих	120х1450	мм	
				Количество отверстий на направляющей под крепление к столбу	2	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На расстоянии 30 мм от края направляющей		
				Диаметр отверстий под крепеж	7 	мм	
				Радиус закругления концов направляющих	40	мм	
				Размер между направляющими	130	мм	
				Фигурки карандашей	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры фигурки	120х700 – 1 шт
120х650 – 2 шт
120х600 – 2 шт
120х550 – 2 шт	мм	
				Радиус закругления грифелей карандаша	Не менее 20 мм		
				Радиус закругления углов нижнего торца карандаша	Не менее 20 мм		
				Угол «заточки» карандаша	Не менее 600		
				Вдоль «тела» карандаша	Должна быть нанесена фрезеровка имитирующая грани.		
				Количество граней на карандаш 	2	шт	
				Цвета карандашей на секции	Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый или сиреневый		
				Прочие требования	
				Соединения фигурок и направляющих	Болт М6х40.01 Din 603 – 14 шт
Гайка М6 Din 985 – 14 шт
Шайба 6 Din 9021 – 14 шт
Колпачек пластиковый составной – 14 шт		
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов закрытых пластиковыми составными заглушками.