№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.изм.	
1	Лесенка-лаз «Вулкан» (ЭЛ039)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде треугольной горки с опорными планками ступеней. На боковины должен быть нанесен методом прямой УФ печати рисунок вулкана.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	1800	мм	
				- ширина	800	мм	
				- высота	880 (над уровнем земли)	мм	
				Стойки	Труба профильная 20х20х1,5, ГОСТ 13663-86. Количество 4 штуки. Длина 400 мм.		
				Боковины	Фанера березовая марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Количество 2 штуки. Боковины представляют собой равносторонние треугольники с основанием 1800 мм и высотой 880 мм. Вдоль сторон треугольника прорезаны по три прорези для крепления панелей настилов. Длина прорезей 201 мм.		
				Настилы	Фанера ламинированная, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм. Количество 2 шт. Размеры – 1160х780 мм. По бокам настила фанера имеет выступы, которые вставляются в прорези боковин.		
				Ступени	Планка ступени выполнена из фанеры березовой марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 30 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Количество 8 штук. Закреплена на настиле при помощи двух болтов.		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все фанерные детали	Фанерные детали предварительно обработаны антисептической выравнивающей грунтовкой и окрашены акриловым лаком. Рисунок нанесен методом печати на УФ принтере и покрыт лаком.		
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10		
				Установка	Бетонирование стоек на глубину 300 мм бетоном марки М300