№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Детский игровой домик «Беседка У1»
(ИМ151)

	шт

	1

	Назначение	Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Украшен рисунками выполненными методом прямой УФ печати.		
				Ширина	Не менее 1,30		
				Длина	Не менее 1,268		
				Высота 	Не менее 1,63		
				Стойки 	Должен быть из металлической профильной трубы		
				Размер труб		60х60х2	мм	
				Длина трубы	1704	мм	
				Каркас пола	Профильная труба		
				Размер трубы	30х30х1,5	мм	
				Стержни счетов	Труба круглая		
				Размер трубы	21х2,8	мм	
				Количество стержней	2	шт	
				Длина стержней	870	мм	
				Форма костяшек счет	Кольцо		
				Материал костяшек счет	Полиэтилен низкого давления		
				Диаметр костяшек счет	110	мм	
				Количество костяшек счет	10	шт	
				Держатели стержней счет	Фанера ФСФ толщиной 24 мм		
				Размер держателей счет	480х60х24	мм	
				Полы	Должны быть изготовлены из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм		
				Стены 	В количестве 2 штук, должны быть изготовлены из фанеры влагостойкой, марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм. На всей поверхности стен нанесен методом двусторонней УФ печати рисунок, покрытый лаком		
				Размеры стенок	1000х600	мм	
				Размеры прорезей вертикальных	450х100	мм	
				Кол-во прорезей вертикальных	3	шт	
				Диаметр круглых отверстий	100	мм	
				Количество круглых отверстий	6	шт	
				Крыша	Должна быть изготовлена из фанеры влагостойкой, марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм		
				Размеры скатов крыши	1300х710	мм	
				Требования к форме ската	Скат крыши должен быть фигурным и иметь по нижней части дугообразный вырез радиусом 750 мм. Края нижней части ската должны быть закруглены радиусом 100 мм. 		
				Рисунок ската	На всей поверхности скатов кровли нанесен методом двусторонней УФ печати рисунок, имитирующий, с одной стороны, поверхность крыши, покрытый лаком.		
				Фронтоны крыши	В количестве 2 штук. «Плечо» фронтона имеет длину 647 мм. В центральной части фронтон имеет дугообразный вырез радиусом 500 мм. Края «плечей» фронтона завалены радиусом 100 мм.		
				Рисунок фронтона	На всей поверхности фронтона, нанесен методом двусторонней УФ печати, рисунок, имитирующий, с одной стороны, цветочный орнамент, покрытый лаком.		
				Сидение	Должна быть изготовлена из фанеры влагостойкой, марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм		
				Размер сидения	1000х250	мм	
				Количество сидений	1	шт	
				Глубина бетонирования ножек при монтаже	300	мм	
				Элементы каркаса	Должны быть окрашены порошковой эмалью		
				Все фанерные элементы	Должны быть окрашены акриловой грунтовкой, по ней должен быть нанесен методом прямой УФ печати рисунок покрытый лаком.		
				Сборка изделия	Болтовая, на стальных уголках, оцинкованных и гайках-клепках.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8