№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Столик детский «Овальный» (СП209)
	шт	1	Описание	Столик для детей от 5 до 7 лет. Сборно-разборный на едином каркасе с двумя скамейками.		
				Размеры:			
				- длина	Не менее 1450	мм	
				- ширина	Не менее 1300	мм	
				- высота	Не менее 550	мм	
				Скамейки	
				Материал	Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер сидения	1200х250	мм	
				Столешница	
				Материал	Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 		
				Размер столешницы	1450х600	мм	
				Боковины	
				Материал	Количество – 2 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Размер боковин	1220х525	мм	
				Другие требования к боковинам	Должны иметь вырезы по центру крепления столешницы и по центру крепления скамеек под установку стяжек, размером 15,5х60 мм.		
				Стяжки	
				Материал	Количество – 2 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.		
				Размер боковин	1000х120	мм	
				Другие требования к боковинам	Должны иметь вырезы в 100 мм от краев, размером 15,5х60 мм.		
				Края стяжек имеют закругления	R=100	мм	
				Стойки	
				Материал 	Труба стальная профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 20х20х1,5		
				Кол-во	4 	шт	
				Длина стоек	135	мм	
				Метизы	
				Болт мебельный М6х30 DIN 603	24	шт	
				Болт мебельный М6х50 DIN 603	8	шт	
				Шайба плоская увелич. М6 DIN9021	32	шт	
				Гайка шестигранная М6 DIN 934	20	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	12	шт	
				Заглушка пластмассовая двусоставная М6	8	шт	
				Уголок стяжной	12	шт	
				Прочие требования	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные элементы	Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту		
				Метизы	Оцинкованные		
				Концы труб	Закрыты пластиковыми заглушками		
				Установка	Столик устанавливается без бетонирования