№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Песочный домик «Магазин»
(П012)

	шт

	1

	Общие требования	Детская песочница на металлическом каркасе с крышей, счетами и полкой из влагостойкой фанеры		
				Ширина	1850	мм	
				Длина	1905	мм	
				Высота	2032	мм	
				Назначение	Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет		
				Материал стоек домика	Труба профильная 40х40х2 ГОСТ 30245-2003. Длина стоек 1732 мм. Количество стоек 4 штуки.		
				Материал каркаса	Труба профильная 25х25х1,5 ГОСТ 30245-2003.		
				Материал стойки опорной под счеты	Труба профильная 25х25х1,5 ГОСТ 30245-2003.		
				Материал крыши	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм. 		
				        Размер	1100х1850	мм	
				        Количество	2	шт	
				Материал фронтона	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм.		
				        Размер	750х1740	мм	
				        Количество	2	шт	
				        Форма	Сегмент круга, радиусом 1652 мм, с двумя отверстиями диаметром 250 мм. 		
				Материал борта
	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм.		
				        Размер	1660х250	мм	
				        Количество	4	шт	
				Материал крышек бортов
	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм.		
				        Размер	1660х200	мм	
				        Количество	4	шт	
				Материал полки
	Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм.		
				        Размер	817х150	мм	
				        Количество	1	шт	
				        Форма	Прямоугольная, с закругленными краями по радиусу 75 мм.		
				Материал счет
	Шары деревянные, из клееного бруса, диаметром 80 мм, пруток стальной толщиной 16 мм, труба профильная 25х25х1,5.		
				        Количество рядов	3		
				        Количество шаров 	15		
				        Размеры	600х815	мм	
				        Количество	1	шт	
				Глубина закопки ножек в грунт	200	мм	
				Окраска фанеры	Фанера – выравнивающая грунтовка и цветная акриловая эмаль		
				Окраска металла	Порошковая окраска		
				Упаковка	Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10		
				Монтаж	Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 200 мм, бетоном марки М150