№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Бум детский «Ступени» (СЭ238)

	шт	1	Общие требования	Бум детский «Ступени» предназначен для уличных детских спортивных площадок ДОУ. Элементы бума окрашены по грунту методом прямой УФ печати и покрыты лаком.
		
				Размеры:			
				- длина	Не менее - 1750	мм	
				- ширина	Не менее - 350	мм	
				- высота	Не менее 400	мм	
				Количество стоек под бетонирование	3	шт.	
				        Материал стойки	Труба профильная сечением 30х30х1,5 мм		
				        Длина стойки	524	мм	
				        Конструкция	На расстоянии 33 мм от верхней части стойки просверлены два отверстия. Отверстия просверлены в одной оси с шагом 60 мм. К низу стойки приварена полоса 40х4 длиной 60 мм.  		
				Направляющая центральная	1	шт	
				        Материал направляющей	Фанера марки ФСФ, сорта 2/2, водостойкая, толщиной 15 мм.		
				        Габариты направляющей	1600з385	мм	
				        Конструкция	Края в нижней части направляющей закруглены по R=30 мм. Форма пятиступенчатая. Шаг ступеней по высоте 125, 130 и 130 мм. Длина ступени 350, 350, 200, 350 и 350 мм. Угол ступени закруглен по R=70 мм.		
				        Изображение	Нанесено методом прямой двусторонней УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. Рисунок изображает лягушонка сидящего на листочке.		
				Ступени	5	шт	
				        Материал ступеней	Фанера марки ФСФ, сорта 2/2, водостойкая, толщиной 15 мм.		
				        Габариты ступеней	D=350 	мм	
				        Конструкция	Ступень устанавливается на центральную направляющую таким образом, чтобы она проходила по центральной оси ступени.		
				        Изображение	Нанесено методом прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. Каждая ступень покрыта своим рисунком цветка или листочка.		
				Подпорки	5	шт	
				        Материал подпорок	Фанера марки ФСФ, сорта 2/2, водостойкая, толщиной 15 мм.		
				        Габариты подпорок	200х100 	мм	
				        Конструкция	Подпорка устанавливается в пропил в направляющей. И скрепляется болтами.		
				Крепление	Болт мебельный М6х30 DIN603 – 20 штуки 
Болт мебельный М6х55 DIN603 – 6 штуки
Шайба М6 Din 9021 – 26 штук
Гайка М6 Din 985 – 26 штук
Колпачек пластиковый для болта М6 составной – 26 штук
Уголок стальной 42х42х30 – 10 штук		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10