№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
	Препятствие «Питон» (СЭ233)

	шт	1	Назначение	Препятствие состоит из двух фанерных накладок в виде «змеи» и расположенных между ними перекладин. На накладках размещены рисунки выполненные методом прямой УФ печати.		
				Длина	2393	мм	
				Ширина	834	мм	
				Высота	609	мм	
				Материал опорных стоек	Профильная труба 60х30х1,5 мм. ГОСТ 8645-68.		
				Длина стоек	700	мм	
				Нижняя часть стоек	Оснащена пластиной из полосы 60х4 мм, длиной 100 мм.		
				Верхняя часть стоек	Сварена друг с другом, при помощи трубы ВГП20х2,8 мм. Длина трубы 680 мм.		
				Количество пар стоек	2	шт	
				Конструкция перекладин	2 перекладины из трубы ВГП 20х2,8 мм, длиной 732 мм, с приваренными к стальной пластине краями. 2 перекладины из трубы ВГП 20х2,8 мм, длиной 740 мм. Пластина стальная толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=28 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10.		
				Материал туловища	Фанера водостойкая березовая толщиной  24мм, ГОСТ 3916.1-96, сорт 2/2.		
				Габариты туловища	2393х600	мм	
				Форма туловища	Извилистое, с четырьмя изгибами и увеличенной головой.		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Все детали из фанеры	Окрашены акриловой грунтом, по которому нанесен методом прямой УФ печати рисунок змеи, с расположенным вдоль тела алфавитом. Сверху рисунок в целях защиты покрыт лаком.		
				Установка	Осуществляется путем бетонирования стоек на глубину не менее 400 мм.