№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Спортивно-гимнастический комплекс «СГК-25»
(КС034)
	шт	1	Общие требования	Должен быть выполнен в виде металлической конструкции из трех элементов:
Шведская стенка с двумя турниками, брусья и модуль для тренировки мышц живота.		
				Размеры комплекса:			
				- длина	Не более 2,37	м	
				- ширина	Не более 0,9	м	
				- высота	Не более 2,5	м	
				Стойки центрального модуля	Труба профильная 60х30	мм	
				Перекладины шведской стенки	Труба круглая 28 и толщиной 3,2 мм	мм	
				Шаг перекладин шведской стенки	300	мм	
				Отступ перекладин турников от оси шведской стенки	450	мм	
				Материал брусьев	Труба круглая диаметром не менее 40 и толщиной стенки 3,5 мм 	мм	
				Материал стойки для мышц пресса	Труба круглая диаметром не менее 40 и толщиной стенки 3,5 мм	мм	
				Материал подлокотников и спинки	Фанера ламинированная с сетчатым покрытием толщиной 15 мм		
				Размер спинки	320х400	мм	
				Высота брусьев	1500	мм	
				Длина брусьев	700	мм	
				Расстояние между жердями брусьев по центрам	610	мм	
				Высота стойки для пресса	1500	мм	
				Длина рукояток стойки для пресса	650	мм	
				Ширина подлокотников	150	мм	
				Высота рукояток	127	мм	
				Соединения модулей	Болтовые		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской