№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Детский игровой комплекс «Карликовый гиппопотам»
(КД004)
	шт	1	Назначение	Должен быть предназначен для использования детьми от 3-х лет до 7 лет. Антивандальное исполнение конструкции должно быть предназначено для интенсивной эксплуатации 		
				Размеры комплекса:			
				- длина	3802	мм	
				- ширина	2870	мм	
				- высота	2000	мм	
				Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:			
				Стойки 	10	шт.	
				     материал стоек	из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм. Столбы загрунтованы и окрашены краской на водной основе с защитными свойствами. Снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником сечением не менее Ø 32 мм, который должен бетонироваться в землю на глубину не менее 400 мм.		
				     длина стоек	1000/1500	мм	
				     количество стоек	6/4		
				Купол	1	шт	
				    Материал	Труба ВГП 25х3,2		
				    Конструкция	Выполнен в виде четырех дуг сходящихся с четырех сторон к одному центру. Каждая из дуг закрепляется на стойке. Таким образом дуги формируют купол башни.
Радиус дуг – 464 мм.		
				Дуга	2	шт	
				     Материал	Труба ВГП 25х3,2		
				     Конструкция	Выполнен в виде дуги, и устанавливается  от стойки к стойке.
Радиус дуги – 350 мм.		
				Панель «Бамбук»	1 	шт	
				     Материал	Фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 18 мм.		
				     Форма	Прямоугольная, со сторонами 660х800 мм. Верхняя сторона имеет выемку, радиусом 954 мм, смещенную к одному краю. Нижняя часть имеет выемку радиусом 599 мм. По вертикали внутри панели, прорезаны восемь отверстий имитирующих стволы бамбука. С двух сторон, имеются по два выступа шириной 125 мм и высотой 120 мм. Сквозь выступы панель крепится к столбу.		
				Панель «Вертикальная»	1	шт	
				     Материал	Фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм, труба профильная 25х25х1,5.		
				     Форма	Состоит из трех изогнутых штакетин, расположенных на двух поперечных лагах из профильной трубы. Размеры штакетин 176х650 мм. Длина лаг – 600 мм.
Изгиб штакетин выполнен по радиусу 655 мм.		
				Панель «Иллюминатор»	1	шт	
				     Материал	Фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 18 мм.		
				     Форма	Прямоугольная со сторонами 660х800 мм. Верхняя сторона имеет выемку, радиусом 954 мм, смещенную к одному краю. Нижняя часть имеет ряд из шести выемок, разного радиуса и размеров, имитирующих неровности краев обшивочной доски. По бокам прямоугольника, с двух сторон, имеются по два выступа шириной 123 мм и высотой 70 мм. Сквозь выступы панель крепится к столбам. 
По центру панели прорезан круг диаметром 400 мм.
С одной стороны панели, к краям круга, крепится полусфера из прозрачного поликарбоната диаметром 400 мм и высотой 200 мм.
Полусфера крепится при помощи четырех дуг закрепленных к панели при помощи 2 болтов каждый.		
				Панель «Меловая доска»	1	шт.	
				   материал	Фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 18 мм, полипропиленовый лист 		
				     размер	800х800х93		
				     конструкция панели	Верхняя сторона имеет выемку, радиусом 954 мм, смещенную к одному краю. Нижняя часть имеет ряд из шести выемок, разного радиуса и размеров, имитирующих неровности краев обшивочной доски. По бокам прямоугольника, с двух сторон, имеются по два выступа шириной 123 мм и высотой 70 мм. Сквозь выступы панель крепится к столбам. 
Спереди к панели закреплен полипропиленовый лист черного цвета для рисования. Размер листа 600х500 мм.
Под листом устроена полка для мела, размером 600х158 мм. Углы полки закруглены по радиусу 100 мм.		
				Панель «Счеты простые»	1	шт	
				   материал	Фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 24 мм, труба ВГП15х2,8 мм, полиэтилен 		
				     размер	600х600х120	мм	
				     конструкция панели	Боковые опоры спиц счет выполнены из фанеры и представляют собой два прямоугольника со сторонами 90х600 мм. 
Верх и низ прямоугольника закруглен по радиусу 90 мм. В каждой опоре просверлены по три отверстия для крепления спиц.
В эти отверстия вставляются спицы счет сделанные из трубы ВГП15х2,8 мм, длиной 600 мм. 
На спицы надеваются костяшки счет, диаметром 120 мм, выполненные из полиэтилена. Всего костяшек счет 15 штук.		
				Переход «Труба »	1	шт	
				       Материал	Фанера марки  ФСФ, сорт 2/2, толщиной 18 и 24 мм. Фанера ламинированная толщиной 15 мм.		
				       Размер	1508х800х800	мм	
				       Конструкция	Переход состоит из двух фланцев, набора досок из фанеры, формирующих стенки трубы, и полуколец центральной и боковых стяжек.		
				              Фланцы	В количестве 2 штук. Изготовлены из фанеры марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 18 мм. Выполнены в форме прямоугольника со сторонами 660х800 мм. Верхняя сторона имеет выемку, радиусом 954 мм, смещенную к одному краю. Нижняя часть имеет ряд из шести выемок, разного радиуса и размеров, имитирующих неровности краев обшивочной доски. По бокам прямоугольника, с двух сторон, имеются по два выступа шириной 123 мм и высотой 70 мм. Сквозь выступы панель крепится к столбам. 
По центру панели прорезан круг диаметром 550 мм.		
				             Доски	Выполнены из ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Количество досок – 16 шт. Габариты досок – 1454х110х15 мм.		
				             Полукольца стяжек	Изготовлены в количестве 6 штук из фанера марки  ФСФ, сорт 2/2, толщиной 24 мм. Два полукольца каждой из торцевых стяжек закреплены к доскам по их краям и прикручены к фланцам трубы образуя жесткое кольцо крепления. 
Полукольца центральной стяжки стягивают трубу в центральной части.
Наружный радиус полуколец 350 мм, внутренний – 300 мм.		
				Горка Н=650	1	шт	
				       Материал	Боковины ската – фанера влагостойкая толщиной 24 мм, стяжки ската – профильная труба 25х25х1,5, скат лист высоколегированной хромоникелевой нержавеющей стали марки AISI 304.		
				       Размер	1320х600х1671	мм	
				       Конструкция	Два ската формируют профиль горки. В скатах выполнены прорези, в которые крепится лист нержавеющей стали шириной 500 мм. длина листа в развертке – 1500 мм. Лист предварительно изогнут по форме прорезей. Под листом закрепляются стяжки в количестве  6 шт. К нижней стяжке приварены участки трубы, формирующие ножки ската горки. Длина ножек 500 мм. К верхней части бортов ската прикручены две защитные боковины. Размер боковин – 399х690 мм. Боковины выполнены из фанеры марки ФСФ, толщиной 15 мм. Боковины стянуты между собой в верхней части перекладиной ограничителем.		
				Лестница Н=650	1		
				       Материал	Перила и боковины лестницы - Фанера марки ФСФ, толщиной 18 мм. Ступени – фанера ламинированная толщиной 15 мм. Стяжки – профильная труба 25х25х1,5.		
				       Размер	600х500х1282		
				       Конструкция	Лестница и перила связываются в единую конструкцию, благодаря стойкам комплекса. Перила представляют собой два параллелограмма со сторонами 135х770 мм. 
Лестница выполнена в виде боковин вписывающихся в параллелограмм со сторонами 255х7770 мм, имеющий в верхней части прорези для крепления к площадке. Боковины стянуты тремя составными ступенями. Ширина ступеней 180 мм. Каждая ступень опирается на подступенок высотой 80 мм. Верхняя и нижняя ступени дополнительно стянуты с боковинами стяжками из профильной трубы.		
				Площадка стандартная	1		
				     Материал	Ламинированная фанера толщиной 15 мм с сетчатым покрытием.		
				     Конструкия	Площадка представляет собой конструкцию собранную из элементов. Основной элемент – покрытие площадки. Представляет собой квадрат со сторонами 800х800 мм. В углах квадрата вырезы под крепление стоек комплекса. По четырем сторонам покрытие опирается на фанеру собранную между собой в пазы, и формирующую опорные ребра жесткости. Такое же ребро жесткости расположено по центру площадки. Ширина ребер жесткости – 100 мм.		
				Окраска металла	Порошковая полиэфирная краска		
				Окраска фанеры ФСФ	Акриловая краска по выравнивающему грунту		
				Крепеж	Сборка данного комплекса должна осуществляться с помощью крепежных оцинкованных саморезов(глухарей). Диаметром  М5-6.
		
				Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов должен быть в диапазоне не уже, чем	От -50 до +50	°С