№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Препятствие «Лабиринт У»
(УО044)
	шт	1	Общие требования	Каждая из сторон лабиринта собирается из двух половинок, между собой при помощи соединения «папа-мама». Соединение закрепляется при помощи электрозаклепки. К каждой стороне лабиринта прикручиваются на винтовых соединениях ножки (19 шт стоек). Глубина установки – 500 мм. Верхняя часть фундамента на глубине -200 от уровня земли.		
				Характеристики сборочных элементов:			
				Секция 1			
				- длина	3050	мм	
				- ширина	1550	мм	
				- высота	92	мм	
				- количество	1	шт	
				Секция 2			
				- длина	3175	мм	
				- ширина	1550	мм	
				- высота	92	мм	
				- количество	1	шт	
				Секция 3			
				- длина	3150	мм	
				- ширина	1550	мм	
				- высота	92	мм	
				- количество	1	шт	
				Секция 4			
				- длина	3075	мм	
				- ширина	1550	мм	
				- высота	92	мм	
				- количество	1	шт	
				Ножки (Стойки)			
				- длина	1532	мм	
				- ширина	47-48	мм	
				- высота	47-48	мм	
				- количество	19	шт	
				Количество проходов	10	шт	
				Расстояние (ширина) проходов	500	Мм	
				Количество опор формирующих проходы	11	шт	
				Общее количество опор	19	шт	
				Длина разъема «папа»	75	мм	
				Диаметр разъема «папа»	39	мм	
				Материал лабиринта	Труба ВГП 40х3,5		
				Материал разъема «папа»	Труба ВГП 32, с наружной проточкой диаметра		
				Резьбовое соединение ножек	Должно быть выполнено в виде двух втулок (одна с внутренней резьбой, другая с винтом) толщиной не менее 25 мм каждая, вваренных в окончание трубы ножки, с одной стороны, и трубы секции лабиринта, с другой. В результате ножка должна вкручиваться с соответствующую часть секции, и образовывать с ней прочное соединение.		
				Материал винтового соединения ножек	Сталь 		
				Резьбовое соединение ножек	Не менее М16		
				Материал основания опор	Полоса 50х4		
				Глубина бетонирования	500	мм	
				Глубина залегания верхней части фундамента	- 200	мм	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской