№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Скамейка парковая М2
(СП002)

	шт	1	Размеры:			
				- длина	Не менее 1500	мм	
				- ширина	Не менее 430	мм	
				- высота	Не менее 450	мм	
				Сиденье лавочки	Должно быть выполнено из строганной доски хвойных пород класса А.		
				Размер доски	Не менее 1500х140х35	мм	
				Количество досок	3	шт	
				Материал стального каркаса	Должна быть металлическая труба ГОСТ Р
54157-2010, сечением 30х30х1,5 мм 		
				Ножки 	Кол-во – 4 штуки, длина – 753 мм		
				Верхняя рамка	420х1400 мм		
				Нижняя рамка	360х1400 мм		
				Высота нижней рамки	400 мм от верхней части сидения скамьи		
				Крепеж доски к каркасу скамьи			
				Болт мебельный М6х75 (80) DIN 603	6	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	6	шт	
				Шайба плоская М6 DIN125	5	шт	
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10 		
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой краской		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены цветным атмосферостойким акриловым лаком в 2 слоя		
				Установка	Скамейка должна быть предназначена для установки в грунт методом бетонирования ножек		
				Глубина бетонирования стоек скамейки	300	мм