№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Карусель «Азарт» (КР002)
	шт	1	Карусель	Должна быть выполнена в виде шести сидений установленных на несущем каркасе над полом. 
Должна быть предназначена для детей в возрасте от 5 до 10 лет		
				Высота  	800 (от уровня земли)	мм	
				Длина 	1600	мм	
				Ширина 	1600	мм	
				Материал			
				сидения	Количество 6 шт. Выполнены из водостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 15 мм. Размером 220х450 мм.		
				пол	Выполнен из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной не менее 15 мм.		
				рукоятки	Труба круглая 28х2,8,  ГОСТ 3262-75 Должны быть расположены по бокам сидений, быть П-изогнутыми с закругленными углами, размером 280х306х280. Крепится к боковой трубе пи помощи сварки. Количество рукояток – 6 штук.		
				труба боковая	Труба круглая 34х3,2,  ГОСТ 3262-75. Должны быть согнута под прямым углом со сторонами 1143 и 924 мм. Количество 6 штук.		
				круг опора пола	Труба профильная 40х25х1,5 мм,  ГОСТ Р
54157-2010. Должен быть согнут в круг диаметром 1600 мм. Круг соединен с центральной осью карусели прямыми участками трубы 25х25х1,5, в количестве 3 штук.		
				опоры сидений	Труба круглая 28х2,8,  ГОСТ 3262-75, длиной 180 мм, в количестве 12 штук. Труба круглая 28х2,8 длиной 730 мм – в количестве 3 штук.		
				площадка	Сталь листовая толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74		
				Вращающийся элемент	Должен представлять собой цельнометаллический вал, два опорно-радиальных подшипника запрессованных на вал, вся конструкция помещена в металлическую гильзу		
				Диаметр вала	Не менее 50	мм	
				Диаметр гильзы	Не менее 110	мм	
				Толщина стенки гильзы	Не менее 5,5	мм	
				Размер разукосов поддержки вала	Должна быть оснащена дополнительными разукосами размером 180х89 мм из стального листа толщиной 6 мм		
				Подшипники	Радиально-упорный 7310 (30310) в количестве 1 штук и радиальный подшипник 270310 в количестве 1 штуки.		
				Покраска	Порошковая полиэфирная краска		
				Болты	Оцинкованы