№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Бревно-балансир «Ручеек» (СЭ018)
	шт	1	Назначение	Бревно-балансир «Ручеек» состоит из прямого бума подвешенного в стальной раме на цепях, и имеющего некоторую степень свободы крепления.		
				Длина	Не менее 2000		
				Ширина	Не менее 638		
				Высота	Не менее 1069 (от уровня земли)		
				Материал	Клееный строганный брус, двухламельный, склеенный двухкомпонентным клеем OSHIKA РI-111 и отвердителем Crosslinker Н-30 		
				рама	Труба круглая D=47 х 3,5 мм		
				бум	Клееный строганный брус, трехламельный, склеенный двухкомпонентным клеем OSHIKA РI-111 и отвердителем Crosslinker Н-30. 		
				сечение бруса	100х100	мм	
				подвес
	Цепь стальная, грузоподъемная, круглозвенная, класс грузоподъемности Т8, оцинкованная, звено 6х18 мм		
				длина цепей	4 штуки по 770 мм и 4 штуки по 250 мм		
				крепление цепей

	К горизонтальным перилам рамы и боковым стойкам приварены рым-гайки М8 (8 штук), через торцы бруса пропущены шпильки М8, на концах которых установлены рым-гайки М8 (4 штуки). Цепь крепится одним звеном к рым-гайке (при помощи карабина винтового MARA М8), и другим, к рым-гайке установленной на шпильки (также при помощи карабина MARA М8).	

	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Все деревянные детали	Окрашены Текстуролом ТИКСО (Орегона)		
				Монтаж	Опоры бетонируются на глубину не менее 350 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли. Верхняя часть опор прикручивается к брусам.