№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Урна металлическая 24л «УУ-ЗЭ» 
(ТС158)

	шт	1		Урна прямоугольная с аркой		
				Длина	330	мм	
				Ширина	210	мм	
				Высота	800	мм	
				Дно урны	Изготовлено методом холодной штамповки		
				Материал емкости урны	Сталь 08 (кп,пс)		
				Верхняя кромка емкости	Завальцована		
				Материал опорного каркаса	Должна быть профильная труба и уголок		
				Размеры профильной трубы	Не менее 20х20	мм	
				Толщина стенки профильной трубы	Не менее 2	мм	
				Все металлические элементы	Должны быть окрашены порошковой краской		
				Цвет	Зеленый RAL6029		
				Соединение стоек с емкостью	Должно осуществляться за счёт вращающегося механизма необходимого для опрокидывания		
				Механизм опрокидывания. Должен оставаться в рабочем состоянии при температуре до	-20	°С	
				Тип исполнения урны	Должен быть для установки на грунт		
				Способ установки	Крепится анкерами к поверхности (анкера в комплект не входят)